**Raspberry projekti 3: tilan/ruokalajonon status**

**Tilanne**

**Raspberry Pi**

Raspian Lite asennettu

Yhteys työasemasta Puttylla

Staattinen IP

SSH yhteys Tietokantaan

**Python koodi**

Hakee raspi dataa ja lisää sen kantaan

**Linux Xubuntu VM (Tietokanta)**

Asennettu Cloud Platformiin Xubuntu

Putty SSH yhteys toimii

Tietokanta luotu

**Tarvikkeet**

Tilattu Verkkokaupasta:

Raspberry Pi 8.0 Mpix v2 kameramoduuli Raspberry Pi:lle

HC-SR04 ultraäänisensori Raspberry Pi sekä Arduino ‐alustoille

Tarvitaan transistoreita (Kaapo hankkii?)

Päivitys: 5.4.2017

**Tarvikkeet**

Kaikki osat saatu:

**Distance:**

Nykyisellä koodilla kahden mittarin järjestelmällä vain lyhyempi matka printataan.